UHT = Open Vent (OV)

LHT = Heat Recovery Vent (HRV)